**Rapier – Einzelteile technisches Datenblatt**

**Körbe:**

Unsere **Körbe wiegen** ca. 350 Gramm.

Abweichungen von 20% nach oben oder unten sind produktions- und modellbedingt.

Die **Abmessungen die Klingenaufnahme** betragen:

Einlass: 6 mm x 17mm

Auslass: 6 mm x 11 mm

Angel / Erl der Klinge sollten mindestens 160 mm betragen

**Farben**

Bei den Körben: silber ist vernickelt,

antik ist beschichtet

Bei den Knäufen: silber ist die Metallfarbe - rohzustand

antik durch Brünierung mittels Säure

Bei den Klingen: silber ist die Metallfarbe - poliert

antik durch Brünierung mittels Säure

Bei den Griffen : Metallfarbe oder Brünierung mittels Säure

Clou Holzbeize

**Gewinde und Bohrungen**

Angel und Knäufe sind auf ein M6 Gewinde abgestimmt.

Holz -Griffe sind auf M8 gebohrt.

Metall - Griffe sind auf M6 gebohrt.

Bei den breiten Klingen kann es sein, dass auf ein ca. 3cm tiefes 10er Loch gebohrt werden muss.

**Was passt zu wem?**

Alle von **uns** angebotenen Griffe, Klingen, Körbe, Knäufe sind aufeinander abgestimmt und jederzeit untereinander tauschbar.

Es kommt vor, dass eine Angel gekürzt oder ein Griff aufgebohrt werden muss.

ALLE BAUTEILE sind regelmäßig vor ROST zu schützen!